Dobelē Ieinteresētajiem piegādātājiem

03.05.2016.

Papildus informācija Nr.1

Atbildes uz Ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par iepirkuma procedūras – atklāta konkursa nolikumu „Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšeju iebūves (caurduršanas) metodi „ ( Id Nr. DŪ 2016/04)

Iepirkuma komisija sniedz atbildi uz saņemtajiem Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem:

**Jautājums Nr.1**

Gadījumā, ja caurdures veikšanas vietā Spodrības ielā 4A, Dobele, gruntī būs būvgruži, betona plāksnes, vai citi šķēršļi, vai tajās vietās būs nepieciešams veikt pāreju ar atklāto rakšanas veidu?

**Atbilde Nr.1**

Iepirkuma komisija vērš Ieinteresētā piegādātāja uzmanību, ka ja caurdures veikšanas vietā Spodrības ielā 4 A, Dobelē, gruntī būs būvgruži, betona plāksnes, vai citi šķēršli, tad šis jautājums tiks risināts būvdarbu norises gaitā kopā ar būvuzraugu, autoruzraugu, un Pasūtītāju.

**Jautājums Nr.2**

Vai apvalkcaurule zem dzelzceļa ir nepieciešama? Jo sapulcē tika minēts, ka iespējams veikt izbūves darbus neizmantojot šo apvalkcauruli. Tādā gadījumā lūgums veikt tāmē grozījumus.

**Atbilde Nr.2**

Visi darbi jāveic saskaņā ar būvprojektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu pārbūve Dobelē, Spodrības ielas dzelzceļa joslā”. Izbūves darbus neizmantot apvalkcauruli veicami tikai zem dzelzceļa atzariem privātajā teritorijā nevis zem maģistrālajiem dzelzceļa tīkliem.

**Jautājums Nr.3**

Lūgums precizēt cauruļu darba garumu (6 vai 12m), lai pareizi paredzētu metināšanas vietu skaitu?

**Atbilde Nr.3**

Paredzētais cauruļu darba garums ir 12 m.

Ar cieņu

iepirkuma komisijas vārdā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja paraksts S. Bēma